尾矿干排脱水**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**转时的注意事项以及日常保养

尾矿干排**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**是一种高效脱水设备，它广泛用于尾矿干排、精矿脱水、炼泥浆浓缩、除屑、炭浆分离等过滤脱水设备行业。该机特别适于处理细粒级矿物，还可搭配旋流器联合使用，脱水效率更高、更充分，可广泛用于尾矿干排、精矿脱水等作业。尾矿干排**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**的成功应用，不仅可以提高企业现有尾矿坝坝体的安全可靠程度，延长现役尾矿库的使用寿命，解决尾矿较长期贮存问题，而且解决了尾矿污染等问题，促进了资源回收利用，在为企业创造经济效益的同时，有效的保护了环境，节约了资源。那么用户在使用尾矿干排**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**时应注意哪些事项和保养措施呢？ 尾矿干排**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**运转时的注意事项：

1. **[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**电机运转过程中，必须注意轴承的润滑。在正常工作条件下，累计运转1600小时左右，应更换轴承润滑脂并清洗轴承、轴承室、轴承压盖。

（2）停止使用或存放半年以上时间后，电机应拆卸保养并更换润滑脂。

（3）累计运行时间超过5000小时后，应对电机轴承进行检查，如已损坏，应更换新轴承。（4）**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**停放半年或较长时间后，使用前应测量电机定子线圈对地绝缘电阻，用500V兆欧表测量时，绝缘电阻应不少于20兆欧。

**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**的日常保养：

机器启动前：

1. 检查粗网及细网有无破损
2. 检查运输支撑是否拆除。

机器启动时：

1. 注意有无异常杂音

（2）电流是否稳定

振动有无异状机器使用后：

1. 每次使用完毕即清理干净.定期保养。
2. 定期的检查粗网，细网和弹簧有无疲劳及破损，机身各部位是否因振动而产生损坏，需添加润滑油的部位必须加油润滑。

掌握尾矿干排**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**的注意事项以及日常保养，不仅可以降低设备的故障率，提高机器生产效率，此外也可延长设备使用寿命，为您创造更好的经济效益。

产品关键词：**[过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|脱水机|**[带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空皮带脱水机](http://www.cn-hetong.com)**|**[过滤机配件](http://www.cn-hetong.com)**

行业关键词：**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**

适用行业：矿冶|化肥|医药|染料|制碱|发酵|稀土|无机盐|造纸|环保|化工|新能源

用途：脱水|**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|选煤|干燥过滤|药液过滤|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**

标签：**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空皮带脱水机](http://www.cn-hetong.com)**|**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**