**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**日常维护和保养规程

1、工作场地要保持干净、整洁，防止水及腐蚀性物质落在设备上。

2、传动部件和各轴承座定期加润滑油。

3、停机时间较长时应对机器进行全面清洗、擦拭，做好防腐工作。

4、滤布、橡胶带要保持干净，防止异物刮损。

**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**日常维护内容：

1、滤布及调整装置的维护 每天检查滤布是否跑偏，皱折。确保滤布在停机时松弛，检查滤布是否损坏。 每周检查滤布托辊，保证托辊在轴承上能灵活转动。

2、胶带以及调整装置的维护 每天检查胶带的磨损情况，清理淤积在胶带与驱动辊、从动辊或真空箱之间的磨损物。

3、真空以及管路的维护 每天检查真空管路的接头是否泄漏。 每周检查清洗管路的冲水方向以及清洗状况，如果喷嘴被阻塞，则将喷嘴拆下来清洗。

4、驱动装置的维护 每周检查所有润滑情况，包括驱动装置，胶带润滑密封水，轴承座等。

在做润滑及调好胶带张紧度之前，不要启动过滤机。

真空泵运行时，不要启动过滤机驱动装置。 检查传动是否对正，传动方向是否对正。

如遇到以下情况，必须紧急停机：1、滤布跑偏时≥20mm时 2、橡胶带跑偏≥30mm时 3、传动电机、减速机异常时。

产品关键词：**[过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|脱水机|**[带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空皮带脱水机](http://www.cn-hetong.com)**|**[过滤机配件](http://www.cn-hetong.com)**

行业关键词：**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**

适用行业：矿冶|化肥|医药|染料|制碱|发酵|稀土|无机盐|造纸|环保|化工|新能源

用途：脱水|**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|选煤|干燥过滤|药液过滤|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**

标签：**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空皮带脱水机](http://www.cn-hetong.com)**|**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**